INSTALACION FOTOVOLTAICA

El edificio produce 12kWh/m2 año de energía eléctrica a partir de 118 paneles solares fotovoltaicos de 50x990x1645mm, integrados, en posición horizontal, en los antepechos de protección de la cubierta. La instalación fotovoltaica produce el 100% de las necesidades de iluminación del edificio.

ILUMINACION

Se ha diseñado el alumbrado del edificio teniendo en cuenta el rendimiento energético de la instalación. Mayoritariamente se han instalado fluorescencia.

Se  dispone  de  sistemas  de  detectores  de  presencia  en  algunas  zonas  comunes  como porejemplo  en  baños y elementos de comunicación o zonas de paso, como medida de ahorro energético.