Puissance nominale en chaud: 66 kW

Type de générateur: Chaudière condensation

Brûleur: Brûleur atmosphérique

Ventilateur du côté combustion: Pas de ventilateur

Rendement à charge 100% Pn: 97,1% Rendement charge partielle: 106,2%

Pertes à l'arrêt: 186 W Delta T si différent de 30 K: 30 K

Puiss élec auxiliaires à Pn: 70 W Temp. mini fonctionnement: 0°C

Présence ballon d'eau intégré: Générateur sans ballon

Clima-Win 2005 version 1.2 - Licence SNC LAVALIN